;     Titan & MDEM Cooperational Demo
;     For Revision 2013
;
;     header.68k - Mega Drive ROM header

   dc.l 0               ; stack pointer
   dc.l CodeStart       ; start of executable code
   dc.l TRAP     
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    
   dc.l TRAP    

   align $60   
   
   dc.l Interrupt
   dc.l Interrupt
   dc.l Interrupt
   dc.l Interrupt
   dc.l RAM_HINT        
   dc.l Interrupt
   dc.l RAM_VINTLoc
   dc.l Interrupt
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   dc.l TRAP
   
   align $100 
   
   dc.b "SEGA MEGA DRiVE!"
   dc.b "TiTAN   2013.APR"
   dc.b "TiTAN PRESENTS - OVERDRIVE                      "
   dc.b "TiTAN PRESENTS - OVERDRIVE                      "
   dc.b "               ",0,0
   dc.b "                 "
   dc.l 0
   dc.l ROM_End
   dc.l $00FF0000
   dc.l $00FFFFFF
   dc.b 0,0,0,$20
   dc.l $00200000
   dc.l $0020FFFF
   align $1F0
   dc.b  "E   brbcig"
   align $200